**Ändringsmeddelande nr: 23-017**

|  |
| --- |
| 2025-03-05 |

**Datum:**          

**Benämning:** Intakt, Beslagning underkants hängda

**Genomförande:** Serie 25141

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak** |
| Öka person säkerhet och sanera i beslagningen. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning** |
| Dagens sax beslag Siegenia GR.1 / GR.2 + Winkhaus vita beslaget, så kommer endast GR.1 att användas. ( 2st nya placeringar från överkant , idag 5st från underkant.)    Idag mont. 1st sax beslag vä. k-sst och från kym bredd 1280 monteras två beslag. vä/hö  Vi kommer att öka säkerheten, så det alltid är monterat på vä/hö oberoende av bredd.  Ny spanjolett typ GAVM. Med 7st längder som innebär att vi inte ska klippa spanjoletten till rätt längd, hörnbeslag utgår och montering av bleck kommer alltid göras i karmöverstycket.  ( nya mallar för slutbleck )  Tillval av larmkontakt DC120 flyttas från karm-sst, till karm-öst. / Min kymbredd = 520mm  OBS: larmkontakt kan inte monteras under en karm-tvärpost.   * Borrning för kontakt flyttas från BM till karm beslagsbänk och bågbeslagning   + Nya mallar.   Ny plac. av. K-hål Typ-3 i överstycke & bottenstycke.  Borrning för Saxbeslag i Karm görs på BM  Arb.pl.doc .. uppdateras.  Siegenia saxbeslag GR2 ib21-0217 & ib21-0218 och vita beslaget KD200/ ib21-0200 utgår på underkantshängda men finns kvar som reservdel. |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar** |
| **Benämning**:  **Art. nr:**  *Nytt art. nr* *Befintligt art. nr behålls*  **Utgående art.** ib21-0217 & ib21-0218 och ib21-0200  **Kassation ..........................**  *Skrotas* *Säljes*     |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Slutförbrukas ....................**   |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Reservdel ..........................** *Kvantitet:* |

En bild som visar skiss, rita, verktyg

Automatiskt genererad beskrivning

* Rutin upprättas så vi alltid har ett antal vänster beslag som är kapade.
  + Kapning utförs av avd. Mekaniska, antal 20st pergång.