**Ändringsmeddelande nr: 23-022**

|  |
| --- |
| 2023-11-02 |

**Datum:**

**Produkt:** Fönsterdörrar SF-2010

**Benämning:**  Plac. karmskruv i k-öst pardörrar

**Genomförande:**  V-44 / bearbetnings avd.

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak** |
| Störning: 1522 / Trä täck lock pardörrar  Vid försäljning av trä täck lock för karmskruvhål så är det inte plats för den vid anslagslisten pga höjden på trä täck locket. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning** |
| Karmskruvhålet är idag placerat centrisk, med plac. av slutbleck därav blir det ett problem, med plats vid anslagslisten för täcklocket.  Lösningen är att karmskruvhålet flyttas 45mm till vänster utifrån sett oavsett vilken gångdörr det är. // ritningar är uppdaterade ( 2st ) |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar** |
| **Benämning**: Transportsäkring  **Art. nr:**  *Nytt art. nr* *Befintligt art. nr behålls*  **Utgående art. nr:** -  **Kassation ..........................** *Skrotas* *Säljes*     |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Slutförbrukas ....................**   |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Reservdel ..........................** *Kvantitet:* |

En bild som visar diagram, linje, skiss, Teknisk ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Så här ser det ut med anslagslisten..

Därför flyttar vi hålet i sidled, då uppstår inte problemet.

En bild som visar Rektangel, design, illustration

Automatiskt genererad beskrivning