**Ändringsmeddelande nr: 22-023**

|  |
| --- |
| 2022-11-21 |

**Datum:**

**Produkt:** Intakt inåtgående

**Benämning:**  Karmskruvhål Typ1 , Typ3 plac. bredder

**Genomförande:**  V-48

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak** |
| Typ1. Hål konflikt vid montage av karmar på varandra  Typ3. Karmbredder från 1180 mm, konflikt med hål och slutbleck/glidblecks placering vid förskjutna karmposter, som inte har någon koppling med varandra och är svår att styra i system. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning** |
| Typ1. Karmskruvhålen i karmöverstycke, justeras måttet från 225mm till 205 mm  Typ3. Hålbilden ändras från ett hål som är fskj. 180mm från mitten, till två hål som är  placerad från kant .. bottenstycke 200mm / överstycke 180mm.   * Vid VL integrerad i samma karm , utgår Typ1 & 3 i Karmbredder * Typ3 ändringen = Lösning av störnings rapporter. 657 & 670 ( se bild ) * Nya ritningar. 4-19835, 4-19836, 4-20161, 4-20162 ( ändring på BM ) |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar** |
| **Benämning**: Transportsäkring  **Art. nr:**  *Nytt art. nr* *Befintligt art. nr behålls*  **Utgående art. nr:** -  **Kassation ..........................** *Skrotas* *Säljes*     |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Slutför brukas ....................**   |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Reservdel ..........................** *Kvantitet:* |

En bild som visar text, låda

Automatiskt genererad beskrivning

