**Ändringsmeddelande nr: 22-024**

|  |
| --- |
| 2022-11-30 |

**Datum:**

**Produkt:** Intakt inåtgående underkantshängda fönster

**Benämning:**  Ny viktbegränsning underkantshängda fönster.

**Genomförande:**  2022-12-05

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak**
 |
| Återkommande kvalitetsproblem och personsäkerhetsrisk vid hantering. Idag saknas egen viktbegränsning på underkantshängda, följer övrig intakt på 80kg glasvikt. Saxbeslagen klarar en maxbelastning på 50kg/par och ny viktbegränsning baseras på det.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning**
 |
| Intakt inåtgående underkantshängda begränsas till max glasvikt 40kg på samtliga storlekar.Begräsningar uppdateras i systemet. |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar**
 |
|  **Benämning**:  **Art. nr:** [ ]  *Nytt art. nr*[ ]  *Befintligt art. nr behålls* **Utgående art. nr:** - [ ]  **Kassation ..........................** [ ]  *Skrotas*[ ]  *Säljes*

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Slutförbrukas ....................**

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Reservdel ..........................** *Kvantitet:*       |