**Ändringsmeddelande nr: 23-001**

|  |
| --- |
| 2023-02-23 |

**Datum:**

**Produkt:** SF-2010 / Vrid & Sideswing    

**Benämning:**  Glidskena

**Genomförande:**  april - maj

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak** |
| * Produktionsteknisk störning.   Vid hantering i produktion med två glidskenor som läggs ihop,  så kan dom fasta ihop med varandra med svårighet att dela dom igen.   * Det händer om toleransen ligger på max. men som inte stör funktion. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning** |
| En liten fas införs på glidskenan som ökar toleransen mellan skenorna. / Se bild  Prov har gjorts på en serie med bra utfall.  Profil 377 340 Slut förbrukas och ersätts av 384 065, som kommer hem V-14  // Camilla.. den teoretiska vikten ändras från 0,254 kg/met. Till 0,251 kg/met.  Borde göra att vi minskar Alu användning med ca: 1350 kg/år  Vi förbrukar ca: 451 000 met./år ( år-2022 ) |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar** |
| **Benämning**: Glidskena  **Art. nr:**  *Nytt art. nr* *Befintligt art. nr behålls*  **Utgående art. nr:** -  **Kassation ..........................** *Skrotas* *Säljes*     |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Slutförbrukas ....................**   |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Reservdel ..........................** *Kvantitet:* |

