**Ändringsmeddelande nr: 23-003**

|  |
| --- |
| 2023-03-06 |

**Datum:**

**Produkt:** SF-2010 / Intakt 3-Glas    

**Benämning:**  Bearbetning ”Knuten” smal spröjs

**Genomförande:**  Serie 23048

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak** |
| Vi har problem att den smala spröjsen är vek i den s.k. knuten, det i vår interna hantering och hos kund, så blir spröjsen lätt krokiga beroende på hantering   * Problemet ökar framför allt med lång spröjslängd och många urtag.   // Störning. Nr. 857 |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning** |
| Bearbetningen på smalspröjs profil 381 086 med urtag, mått justeras så vi inte fräser i den vägg som stabiliserar spröjsen, och vi får en hållbarare spröjs.  Bilden ( ex. liggande spröjs ) visar de blå markerade ytorna som justeras. ( enkel beskrivning ).   * Förändringen påverkar inte utrymmen där beslag monteras. * **Gamla och den nya bearbetningen är inte kompatibla.** |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar** |
| **Benämning**: Transportsäkring  **Art. nr:**  *Nytt art. nr* *Befintligt art. nr behålls*  **Utgående art. nr:** -  **Kassation ..........................** *Skrotas* *Säljes*     |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Slutförbrukas ....................**   |  | | --- | | *Datum:*  Klicka här för att ange datum. |   **Reservdel ..........................** *Kvantitet:* |

