**Ändringsmeddelande nr: 23-003**

|  |
| --- |
| 2023-03-06 |

**Datum:**

**Produkt:** SF-2010 / Intakt 3-Glas

**Benämning:**  Bearbetning ”Knuten” smal spröjs

**Genomförande:**  Serie 23048

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak**
 |
| Vi har problem att den smala spröjsen är vek i den s.k. knuten, det i vår interna hantering och hos kund, så blir spröjsen lätt krokiga beroende på hantering* Problemet ökar framför allt med lång spröjslängd och många urtag.

// Störning. Nr. 857 |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning**
 |
| Bearbetningen på smalspröjs profil 381 086 med urtag, mått justeras så vi inte fräser i den vägg som stabiliserar spröjsen, och vi får en hållbarare spröjs.Bilden ( ex. liggande spröjs ) visar de blå markerade ytorna som justeras. ( enkel beskrivning ).* Förändringen påverkar inte utrymmen där beslag monteras.
* **Gamla och den nya bearbetningen är inte kompatibla.**
 |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar**
 |
|  **Benämning**: Transportsäkring **Art. nr:** [ ]  *Nytt art. nr*[ ]  *Befintligt art. nr behålls* **Utgående art. nr:** - [ ]  **Kassation ..........................** *Skrotas*[ ]  *Säljes*

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Slutförbrukas ....................**

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Reservdel ..........................** *Kvantitet:*       |

