**Ändringsmeddelande nr: 23-017**

|  |
| --- |
| 2025-03-05 |

**Datum:**

**Benämning:** Intakt, Beslagning underkants hängda

**Genomförande:** Serie 25141

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak**
 |
| Öka person säkerhet och sanera i beslagningen. |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning**
 |
| Dagens sax beslag Siegenia GR.1 / GR.2 + Winkhaus vita beslaget, så kommer endast GR.1 att användas. ( 2st nya placeringar från överkant , idag 5st från underkant.) Idag mont. 1st sax beslag vä. k-sst och från kym bredd 1280 monteras två beslag. vä/höVi kommer att öka säkerheten, så det alltid är monterat på vä/hö oberoende av bredd.Ny spanjolett typ GAVM. Med 7st längder som innebär att vi inte ska klippa spanjoletten till rätt längd, hörnbeslag utgår och montering av bleck kommer alltid göras i karmöverstycket.( nya mallar för slutbleck )Tillval av larmkontakt DC120 flyttas från karm-sst, till karm-öst. / Min kymbredd = 520mmOBS: larmkontakt kan inte monteras under en karm-tvärpost. * Borrning för kontakt flyttas från BM till karm beslagsbänk och bågbeslagning
	+ Nya mallar.

Ny plac. av. K-hål Typ-3 i överstycke & bottenstycke.Borrning för Saxbeslag i Karm görs på BMArb.pl.doc .. uppdateras.Siegenia saxbeslag GR2 ib21-0217 & ib21-0218 och vita beslaget KD200/ ib21-0200 utgår på underkantshängda men finns kvar som reservdel. |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar**
 |
|  **Benämning**:  **Art. nr:** [ ]  *Nytt art. nr*[ ]  *Befintligt art. nr behålls* **Utgående art.** ib21-0217 & ib21-0218 och ib21-0200 [ ]  **Kassation ..........................** [ ]  *Skrotas*[ ]  *Säljes*

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Slutförbrukas ....................**

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[x]  **Reservdel ..........................** *Kvantitet:*       |



* Rutin upprättas så vi alltid har ett antal vänster beslag som är kapade.
	+ Kapning utförs av avd. Mekaniska, antal 20st pergång.